|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ**  ***Αριθμός μελέτης: 18/2020*** |  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»**

Του/Της Εταιρείας……………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………………………….

Δ/νση Επιχείρησης………………………………………………………………………………………

Τηλ……………………………………………………………………………………………………………………

Φαξ…………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail……………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Περιγραφή Τεχνικών Χαρακτηριστικών.** | **Εργοστάσιο Κατασκευής** | **Πιστοποιητικά (όπου απαιτούνται βάση της μελέτης)** |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6 (J1VV-U). |  |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 (J1VV-U). |  |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3\*1.5 (AO5VV-U). |  |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 (J1VV-U). |  |  |  |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 (J1VV-U). |  |  |  |
| 6 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 (J1VV-U). |  |  |  |
| 7 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10 (J1VV-U). |  |  |  |
| 8 | Ταινία μονωτική 19Χ20 τύπου WONDER μαύρου χρώματος. |  |  |  |
| 9 | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη 38mm Χ 9.15m. |  |  |  |
| 10 | Ρελέ διαρροής AC 2πόλων 30MA 40A, ονομαστικής τάσης 230V. |  |  |  |
| 11 | Ραγοδιακόπτης 1πόλου 40Α, ονομαστικής τάσης 250V. |  |  |  |
| 12 | Ντουί βακελίτη Ε27 λευκού χρώματος. |  |  |  |
| 13 | Πίνακας εξωτερικός πλαστικός 3 στοιχείων, ενδεικτικού τύπου ΑΚΕ03. |  |  |  |
| 14 | Φις αρσενικό καουτσούκ με βαθμό προστασίας ΙΡ44, μαύρου χρώματος. |  |  |  |
| 15 | Φις θηλυκό καουτσούκ με βαθμό προστασίας IP20, μαύρου χρώματος. |  |  |  |
| 16 | Λάμπα κερί LED 5W ντιμαριζόμενη Ε14, 230V. |  |  |  |
| 17 | Αντάπτορας ρυθμιζόμενος αλουμινίου από Φ60 σε Φ48. |  |  |  |
| 18 | Προβολέας LED SLIM 100W. |  |  |  |
| 19 | Ασφάλεια τύπου C 1πόλου 16Α 6kA. |  |  |  |
| 20 | Σωλήνας σπιράλ διαμορφώσιμος Φ90. |  |  |  |
| 21 | Ασφάλεια τύπου C 1πόλου 20Α 6kA. |  |  |  |
| 22 | Ιστός κωνικός κυκλικός ύψους 4,5m. |  |  |  |
| 23 | Βάση Αγκύριο Μ20 x 500 Γαλβανιζέ με περικόχλια πλήρης. |  |  |  |
| 24 | Ακροκιβώτιο Ιστού Μονό με Ασφάλεια 10Α EASY-1 IP44. |  |  |  |
| 25 | Πλέγμα οδοποιίας 1 μέτρου. |  |  |  |
| 26 | Χαλκός 25τ.χ. |  |  |  |
| 27 | Φωτιστικό δρόμου LED 100W, φωτεινή ροή 12000lm, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ. |  |  |  |
| 28 | Σωλήνα σπιράλ Φ50 μεσαίου τύπου 750Ν. |  |  |  |
| 29 | Φωτιστικό δρόμου LED 50W. |  |  |  |
| 30 | Κωνικός ιστός 8800- 9000mm, Φ180-Φ90, 400\*400\*15. |  |  |  |
| 31 | Βάση Αγκύριο Μ24Χ1000 280Χ280 γαλβανιζέ. |  |  |  |
| 32 | Βραχίονας διπλός 1500mm, Φ60 χοάνη Φ76 κλίση 5ο, με γωνία 180ο. |  |  |  |
| 33 | Βραχίονας ευθύς τριπλός 1500mm, Φ60, 3mm χοάνη Φ102, με γωνία 180ο +90ο + 90ο . |  |  |  |
| 34 | Βραχίονας ευθύς τριπλός 1500mm, Φ60, 3mm χοάνη Φ102, με γωνία 120ο +120ο + 120ο . |  |  |  |
| 35 | Ακροκιβώτιο διπλό Α-Μ3 AD-M3. |  |  |  |
| 36 | Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500\*500mm. |  |  |  |
| 37 | Φρεάτιο έλξης καλωδίων |  |  |  |
| 38 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων διαμέτρου 2 ins |  |  |  |

***Με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς απαιτείται η ταυτόχρονη προσκόμιση των πιστοποιητικών ISO,CE,κ.λ.π. που απαιτούνται.***

**Ο Προσφέρων**

**Ημερομηνία:…./…../2020**  **Υπογραφή / Σφραγίδα Επιχείρησης**